附件四

室外養殖設施容許使用細目之許可面積標準表

	許可使用細目
	最大設置面積
	備註

	飼料調配及儲藏室
	二○○平方公尺
	一、適用於飼料儲放之原料混合處理之設施

二、自有飼料調配及儲藏室，每公頃養殖面積最高使用四○平方公尺核計。

	管理室
	二○○平方公尺
	一、適用於養殖器材、電腦管理設備等之儲放及養殖場看守人員之簡單起居設施。

二、未達○‧五公頃者，得設置二○平方公尺；超過○‧五公頃（含）以上未滿一公頃，得設置四○平方公尺；超過一公頃者，以每公頃養殖面積使用四○平方公尺核計。

三、養殖面積超過五公頃以上者，其管理室得分處設置。

四、建造以一層為限，材質不限。

	自產水產品處理、轉運場（站）或加工設施
	六○○平方公尺
	1、 適用個別養殖戶附設自產養殖水產物分級篩選、包裝處理場及冷藏（凍）使用設施、附設水產品集放場所、活魚蓄養池、包裝處理場。

2、 養殖面積未達○‧五公頃者，得設置一○○平方公尺；超過○‧五公頃（含）以上未滿一公頃，得設置二○○平方公尺；超過一公頃者，得以二○○平方公尺為準，每增加一公頃得增加一○○平方公尺核計。

	養殖污染防治設施
	
	依實際生產需要審核核定

	抽水機房
	二○平方公尺
	適用興建抽水機房。

	循環水設施
	
	適用微生物處理設備、沉澱池、蓄水池、其他水質改善設施等依實際生產需要審核核定。

	電力室
	
	1、 適用於室外養殖設施所需之電錶安裝及發電機設置管理設施

2、 電力室以每公頃養殖面積最高使用三○平方公尺核計；得分處設置。

	養殖池
	
	適用蓄水供養殖之設施，依實際生產需要審核核定。

	其他養殖設施
	
	依實際生產需要，由主管機關審核核定。


室內養殖設施容許使用細目之許可面積標準
	許可使用細目
	最大設置面積
	備註

	室內循環水養殖設施


	
	1、 室內循環水養殖設施包含室內養殖生產基本設施及附屬設施。

2、 室內養殖生產基本設施包含養殖槽（池）、池水循環過濾設施、增氧設備、水源儲存設備、污物處理設施、水質監控、殺菌設備與自動投餌控制系統、電力供應設備、飼料儲存等，不得低於室內養殖場面積百分之六○；養殖槽（池）應佔室內養殖場百分之四○以上。

3、 池水循環過濾設施應包含生物濾床槽，其內應完全充填生物濾材，生物濾床槽體積不得低於養殖槽（池）蓄養水體百分之二十五。

4、 附屬設施：自產水產品轉運場、自產水產品處理場、守衛室、管理室等合計面積，不得超過室內養殖場面積百分之二○。

5、 室內管理室不得超過室內養殖場面積百分之一○。

六、使用面積依實際生產需要核定之。

七、特定農業區農牧用地以淡水養殖為限。

	一般室內養殖設施
	
	1、 適用興建具頂蓋之室內養殖槽（池）、種魚池、餌料生物培養池或魚苗池等，以養殖水產生物者。

2、 室內養殖槽（池），應佔該室內面積百分之八○以上。

3、 室內池外所需之養殖設施面積大小，比照室外養殖設施許可面積標準。使用面積依實際生產需要核定之。


註：表中各項設施所列如涉及建築時，應依相關建築法規辦理，容許使用地之建蔽率及容積率依非都市土地使用管制規則第九條規定辦理。
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