附件三
省能源漁船規格表

	計畫總噸位
	主機輸出力（PS）
	輕載試俥船達（節）
	船　　　舶　　　主　　　要　　　尺　　　寸　　　比

	
	釣或刺網
漁船
	其他漁船
	釣或刺網
漁船
	其他漁船
	釣　　或　　刺　　網　　漁　　船
	其　　　　他　　　　漁　　　　船

	
	
	
	
	
	L/B
	L/D
	B/D
	L/B
	L/D
	B/D

	5噸及未滿
	60以下
	60以下
	
	
	5.0以下
	13.0以下
	2.0以上
	5.50以下
	15.7以下
	2.0以上

	6噸及未滿

7噸及未滿
	70以下

80以下
	70以下

80以下
	
	
	5.0以下

5.0以下
	12.8以下

12.6以下
	2.0以上

2.0以上
	5.50以下

5.50以下
	15.6以下

15.5以下
	2.0以上

2.0以上

	8噸及未滿

10噸及未滿
	90以下

100以下
	90以下

100以下
	
	
	5.0以下

5.0以下
	12.4以下

12.0以下
	2.0以上

2.0以上
	5.50以下

5.50以下
	15.4以下

15.3以下
	2.0以上

2.0以上

	12噸及未滿

15噸及未滿
	120以下

150以下
	120以下

150以下
	10以上

10以上
	10以上

10以上
	5.0以下

5.0以下
	12.0以下

12.0以下
	2.0以上

2.0以上
	5.50以下

5.50以下
	15.2以下

14.9以下
	2.0以上

2.0以上

	20噸及未滿

30噸及未滿
	200以下

300以下
	200以下

300以下
	10.5以上

11.2以上
	10.5以上

11.5以上
	5.0以下

5.5以下
	12.0以下

12.0以下
	2.0以上

1.95以上
	5.50以下

5.50以下
	14.5以下

14.0以下
	2.0以上

1.95以上

	40噸及未滿

50噸及未滿
	350以下

400以下
	350以下

400以下
	11.5以上

11.5以上
	12以上

12.2以上
	5.5以下

5.5以下
	12.0以下

12.0以下
	1.95以上

1.9以上
	5.50以下

5.50以下
	13.0以下

12.0以下
	1.95以上

1.9以上

	60噸及未滿

70噸及未滿
	450以下

490以下
	450以下

500以下
	11.5以上

11.5以上
	12.3以上

12.3以上
	5.5以下

5.5以下
	12.0以下

12.0以下
	1.9以上

1.9以上
	5.50以下

5.50以下
	12.0以下

12.0以下
	1.9以上

1.9以上

	80噸及未滿

90噸及未滿
	530以下

570以下
	550以下

600以下
	11.5以上

11.5以上
	12.3以上

12.3以上
	5.5以下

5.5以下
	12.0以下

12.0以下
	1.9以上

1.9以上
	5.50以下

5.50以下
	12.0以下

12.0以下
	1.9以上

1.9以上

	100噸及未滿
	610以下
	650以下
	11.5以上
	12.3以上
	5.5以下
	12.0以下
	1.9以上
	5.50以下
	12.0以下
	1.9以上


註：
上表係說明如一艘刺網漁船，其計畫總噸數55噸，其主機馬力可在425匹以下適用，但試俥時馬力及船速，應以上表內插法求得馬力及船速為基準。


名詞及符號定義請參閱附件四。

