附件四

名詞及符號定義


量噸長度（LT）：指在上甲板下緣或其延線上，自艏材前面至艉外板後面之水平距離，單位以公尺計。


船長（L）：指以船深D百分之八十五為設計水線上自艏材前緣量至舵柱後面之距離，如無舵柱者，則量至舵桿之中心，單位以公尺計。


量噸船寬（BT）：指上甲板以上船舶兩舷外面間之最大寬度，單位以公尺計。


船寬（B）：指在舯部最寬部份之兩舷船殼外表面間之水平距離，單位以公尺計。


量噸船深（DT）：指在量噸長度之中央自船底舷板下面龍骨線量至舷邊上甲板下緣之垂直距離，單位以公尺計。


船深（D）：指在船長L之中央，自船底殼板下面龍骨線量至舷邊上甲板下緣之垂直距離，單位以公尺計。


主機輸出馬力數：係指主機最大連續輸出馬力。


計劃總噸數：依交通部公布之船舶丈量規則審核。
